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[bookmark: _Toc235631392]一、任务来源
1．《国家铁路局关于印发2025年铁路工程建设（含造价）标准编制计划的通知》（国铁科法函〔2025〕83号）。
2．《中国铁路经济规划研究院有限公司关于合作编制国家铁路局2025年铁路工程建设（含造价）标准新开项目的函》。
[bookmark: _Toc235631393]二、编制原则
按照《铁路技术标准管理办法》有关规定，本标准按以下原则开展编制工作：
1. 创新引领、技术赋能。聚焦铁路旅客车站深基坑工程安全管控，引入最新科研成果，推动智能传感、实时监测与数据分析等先进技术的标准化应用。
2. 明确目标、统一方法。明确深基坑工程安全监测项目与评估指标，提出合理的监测和评估方法，确保能够解决现场实际问题，全面覆盖管控项目，服务工程建造。
3. 充分借鉴、合理吸纳。参照国家及行业相关标准内容，依据旅客车站深基坑特点，选择性吸纳建筑工程、城市轨道交通工程、冶金工程等相关标准内容。
4. 协调一致、界面清晰。与国家、铁路现行规范协调配套，确保规范之间衔接顺畅，避免交叉、重复和矛盾，方便设计、施工、监测人员使用。
[bookmark: _Toc235631394]三、编制过程
本标准主编单位为中铁建设集团有限公司，参编单位中铁第四勘察设计院集团有限公司、天津大学、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司。主要编制过程如下：
1．前期准备阶段。2025年8月28日，成立《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》编制组。
2．工作大纲阶段。2025年9月，中铁建设组织各参编单位完成工作大纲，明确修编原则、章节目次、主要修订内容、编制进度和任务分工等。2025年10月，中铁建设组织编制完成《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》（工作大纲），并随函报送经规院。2025年11月，经规院公司完成《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》（工作大纲）审核工作，并随函报送国家铁路局科法司。2025年11月27日，国家铁路局科法司组织召开了《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》工作大纲审查会，形成《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》工作大纲审查会专家意见。
3．征求意见稿阶段。2025年12月至2026年6月，中铁建设组织编制完成《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》（征求意见稿），并随函报送经规院。
[bookmark: _Toc235631395]四、主要编制（或修订）内容
本标准共分6章，主要包括总则、术语、基本规定、监测内容与方法、数据采集与管理、预警与评估等。
1.规定了编制目的及适用范围，明确了铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估的基本原则和主要内容，包括监测工作步骤、监测方案、基坑工程监测范围、专项论证、自动化监测等相关基本要求。
[bookmark: _Hlk234681163]2. 规定了铁路旅客车站基坑工程本体、涉铁路及城市轨道交通、周边环境安全监测布点方法、设备选择与监测方法等技术要求。其中，基坑本体安全监测包括围护桩墙（边坡）顶部水平位移、围护桩墙（边坡）顶部竖向位移、立柱竖向位移、深层水平位移、锚杆（索）轴力、支撑轴力、围护桩墙内力、地下水位、围护桩墙侧向土压力、孔隙水压力、坑底隆起、分层竖向位移等安全监测；涉铁路及城市轨道交通安全监测包括周边既有轨道交通隧道结构、高架桥结构、地面线路基、整体道床或轨枕、其他附属结构等安全监测；周边环境安全包括倾斜、裂缝、振动速度和振动加速度、周边其他建（构）筑物监测、重要管线、周边城市道路及高速公路等安全监测。
3.规定了铁路旅客车站基坑工程安全监测的数据采集与管理的技术要求。数据采集包括采样频率、采集方案、采集站布置、数据传输等方面技术要求；数据管理包括监测信息导入、图形或文件形式导出数据、历史监测信息查询、数据库架构及功能等方面技术要求。
4.规定了铁路旅客车站基坑工程安全评估的分级预警与评估处置的技术要求，包括基坑工程安全风险等级初评标准、基坑工程风险等级动态调整标准、基坑监测预警等级、施工安全风险静态评估、安全风险动态评估等方面技术要求。
[bookmark: _Toc235631396]五、工作大纲审查会专家意见执行情况
2025年11月27日，国家铁路局科技与法制司在北京组织召开了《铁路旅客车站基坑工程安全监测与评估技术标准》工作大纲审查会，执行情况如下：
[bookmark: _Hlk234682273]1. 第4章名称改为“监测项目与方法”，为征求意见稿第4章，分为一般规定、基坑本体监测、涉铁路及城市轨道交通监测、周边环境监测4节。其中，基坑本体安全监测包括基坑支护结构水平位移、竖向位移、深层水平位移、支护结构内力、地下水位、倾斜、裂缝、岩土体等安全监测；涉铁路安全监测包括周边干线、城际及市域铁路、城市轨道交通等安全监测；周边环境安全包括周边其他建（构）筑物监测、重要管线等安全监测。
[bookmark: _Hlk234681437]2. 删除第5章“监测设备安装与防护”，将原第5章“5.1 一般规定”、“5.2 传感器安装与防护”、“5.3 采集设备安装与防护”、“5.4 信号线及电缆安装与防护”部分内容放入征求意见稿第3章“基本规定”。
[bookmark: _Hlk234682293]3. 第6章“数据采集与传输”与第7章“数据管理与预警”合并，改为征求意见稿第5章“数据采集与管理”，分为一般规定、数据采集、数据管理3节。
[bookmark: _Hlk234682390]4. 第8章名称改为“预警与评估”，改为征求意见稿第6章，分为一般规定、风险分级、风险预警、安全评估4节。
5.删除第9章“监测平台”，原第9章“数据采集”、“数据处理及分析”、“预警及消警管理”、“预警分发、推送”部分内容放入第3章。
[bookmark: _Toc235631397]六、与相关标准协调情况
与国家、铁路现行规范无交叉、重复和矛盾。
主要引用和参考标准如下：
[bookmark: _Toc29736_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29689_WPSOffice_Level1]《爆破安全规程》GB 6722
《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》GB/T 18314
[bookmark: _Toc3075_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31456_WPSOffice_Level1]《工程测量规范》GB 50026
《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497
《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911
[bookmark: _Toc25836_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6117_WPSOffice_Level1]《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003
《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJT 202
[bookmark: _Toc32629_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10163_WPSOffice_Level1]《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120
《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311
《铁路工程测量规范》TB 10101
[bookmark: _Toc29181_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8457_WPSOffice_Level1]《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》TB 10314
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